Title: Wykonawca:
Author: Marek Jabłoński
Last saved by: Maria
Company: private

2009-12-09

Inwestor:
MIASTO I GMINA DROBIN
UL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 12
09-210 DROBIN

Wykonawca:
P.H.U. "DROG - POL II" sc
POŚWIĘTNE, UL. PODMIEJSKA 7
09-100 PŁOŃSK

KOSZTORYS

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH RELACJI NAGÓRKI DOBRSKIE - MALISZEWKO, GMINA DROBIN – ETAP I
Adres budowy: ODCINEK DROGI PRZEZS WROGOCIN, 09-210 DROBIN
Obiekt: DROGA GMINNA WARSZEWKA - WROGOCIN
Rodzaj robót: DROGOWE
Nr umowy: RRG341/2-D/07
CPV: 45233220-7
Data oprac.: 2009-12-09
Umowa z dnia: 2007-12-15
Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 6, KNR 5-10

Sporządził:
inż. Paweł Szymański
7342/Cie-20/92

Sprawdził:
Zygmunt Wierzbicki
WZDP 677/66

Książka Przedmiarów

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1

KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.
Czynność robót: D-01.01.01

1,90 km

1. | km 1+463-3+374 | | | |
2. | 1,9 | 1,90 | | |

2

KNNR 1 0113-010-050
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.
Czynność robót: D-01.02.02

3 322,55 m2

1. | km 1+463-1+900 szer. 1,0 m str.P | | | |
2. | 437*0,75 | 327,75 | | |
3. | km 1+463-1+700 szer. 1,0 m str.L | | | |
4. | 237*1,0 | 237,00 | | |
5. | km 1+900-2+600 szer. 1,0 m str. P | | | |
6. | 700*1,0 | 700,00 | | |
7. | km 1+700-2+300 szer. 0,75 m str. L | | | |
8. | 600*0,75 | 450,00 | | |
9. | km 2+600-3+000 szer. 0,75 m str.P | | | |
10. | 300*0,75 | 225,00 | | |
11. | km 2+300-2+600 szer. 1,0 m str.L | | | |
12. | 300*1,0 | 300,00 | | |
13. | km 3+000-3+200 szer. 0,5, str. P | | | |
14. | 200*0,75 | 150,00 | | |
15. | km 2+600-02+800 szer. 0,75, str. L | | | |
16. | 200*0,75 | 150,00 | | |
17. | km 3+200-3+374 szer. 1,20 m str. P | | | |
18. | 174*1,20 | 208,80 | | |
19. | km 2+800-3+374 szer. 1,0 m str.L | | | |
20. | 574*1,0 | 574,00 | | |
21. | | ------------- | | |
22. | Przeniesienie + | | | | 3 322,55

3

KNNR 1 0102-050-052
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31-60% powierzchni.
Czynność robót: D-01.02.01

0,13 ha

1. | wg wykazu | | | |
2. | str. L i P | | | |
3. | 0,028+0,102 | 0,13 | | |

4

KNNR 1 0101-040-020
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm

11,00 szt

1. | wg wykazu | | | |
2. | 11 | 11,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 11,00

5

KNNR 1 0101-050-020
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm

18,00 szt

1. | wg wykazu | | | |
2. | 18 | 18,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 18,00

6

KNNR 1 0101-060-020
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm

19,00 szt

1. | wg wykazu | | | |
2. | 19 | 19,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 19,00

7

KNNR 1 0107-010-164
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
Czynność robót: D-01.02.01

24,00 m-p

1. | 48*0,5 | 24,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 24,00

8

KNNR 1 0107-020-164
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
Czynność robót: D-01.02.01

14,40 m-p

1. | 48*0,3 | 14,40 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 14,40

9

KNNR 1 0107-030-164
Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
Czynność robót: D-01.02.01

15,00 m-p

1. | 15 | 15,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 15,00

2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

10

KNNR 1 0202-030-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01

895,00 m3

1. | wg wykazu | | | |
2. | 895 | 895,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 895,00

11

KNNR 1 0208-010-060
Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV. krotność 4 j.w.
Czynność robót: D-02.00.01; D-D-02.01.01

895,00 m3

1. | 895 | 895,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 895,00

12

KNNR 1 0215-010-060
Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III
Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01

389,00 m3

1. | 389 | 389,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 389,00

13

KNNR 1 0205-03010-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III

148,00 m3

1. | 148 | 148,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 148,00

14

KNNR 1 0208-02010-060
Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 10

148,00 m3

1. | 148 | 148,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 148,00

15

KNNR 1 0407-020-060
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III

655,00 m3

1. | 655 | 655,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 655,00

16

KNNR 6 1302-020-040
Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm.
Czynność robót: D-06.04.01

1 614,00 m

1. | km 1+463-1+920 Str. LP | | | |
2. | 457*2 | 914,00 | | |
3. | km 3+000-3+350 str. LP | | | |
4. | 350*2 | 700,00 | | |
5. | | ------------- | | |
6. | Przeniesienie + | | | | 1 614,00

3. ROBOTY NAPRAWCZO KONSERWACYJNE
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

17

KNR 5-10 0303-01-040
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie dla przewodów telekomunikacyjnych

18,00 m

1. | szt.2 dl. 9,0 m | | | |
2. | 2*9 | 18,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 18,00

4. PODBUDOWA
Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

18

KNNR 6 0103-03010-050
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.  
Czynność robót: D-04.01.01

10 472,28 m2

1. | km 1+463-3+374 | | | |
2. | 1911*5,48 | 10 472,28 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 10 472,28

19

KNNR 6 0113-040-050
Górna warstwa podbudowy zmieszanki optymalnej,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

10 472,28 m2

1. | km 1+463-3+374 | | | |
2. | 1911*5,48 | 10 472,28 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 10 472,28

5. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

20

KNNR 6 1302-040-040
Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy

24,00 m

1. | km 1+625, fi 0,60 m; 2+062,40 fi 0,60 m; 2+477,50 fi 0,60 m; | | | |
2. | 7+9+8 | 24,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 24,00

6. ZJAZDY
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

21

KNNR 6 0605-020-060
Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe

3,00 m3

1. | 40*0,15*0,5 | 3,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 3,00

22

KNNR 6 0605-080-040
Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 60 cm

40,00 m

1. | 40 | 40,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 40,00

23

KNNR 6 0605-050-020
Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm

16,00 szt

1. | 16 | 16,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 16,00

24

KNNR 6 0112-060-050
Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Czynność robót: D-05.01.03

200,00 m2

1. | 40*5 | 200,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 200,00

7. ZJAZDY PUBLICZNE
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

25

KNNR 6 0605-020-060
Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe

8,10 m3

1. | 12*9*0,15*0,5 | 8,10 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 8,10

26

KNNR 6 0605-080-040
Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 60 cm

108,00 m

1. | 12*9 | 108,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 108,00

27

KNNR 6 0605-050-020
Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm

24,00 szt

1. | 12*2 | 24,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 24,00

28

KNNR 6 0112-060-050
Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Czynność robót: D-05.01.03

540,00 m2

1. | 108*5 | 540,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 540,00

8. NAWIERZCHNA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

29

KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. 
Czynność robót: D-05.03.05

10 013,64 m2

1. | km 1+463-3+374 | | | |
2. | 1911*5,24 | 10 013,64 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 10 013,64

30

KNNR 6 0308-01010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t.  
Czynność robót: D-05.03.05

10 013,64 m2

1. | km 1+463-3+374 | | | |
2. | 1911*5,24 | 10 013,64 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 10 013,64

9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

31

KNNR 6 0112-040-050
Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

2 866,50 m2

1. | km 0+1463-3+374 | | | |
2. | (1911*0,75)*2 | 2 866,50 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 2 866,50

10. OZNAKOWANIE
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

32

KNNR 6 0702-010-020
Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm
Czynność robót: D-07.02.01

8,00 szt

1. | 8 | 8,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 8,00

33

KNNR 6 0702-040-020
Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
Czynność robót: D-07.02.01

9,00 szt

1. | 9 | 9,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 9,00

Kosztorys ofertowy 

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

J.m.

Cena jedn.

Wartość

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 | | | |

1

KNNR 1
0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.
Czynność robót: D-01.01.01
krotność = 1,00

1,90

km

2

KNNR 1
0113-010-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.
Czynność robót: D-01.02.02
krotność = 1,00

3 322,55

m2

3

KNNR 1
0102-050-052

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31-60% powierzchni.
Czynność robót: D-01.02.01
krotność = 1,00

0,13

ha

4

KNNR 1
0101-040-020

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm
krotność = 1,00

11,00

szt

5

KNNR 1
0101-050-020

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm
krotność = 1,00

18,00

szt

6

KNNR 1
0101-060-020

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm
krotność = 1,00

19,00

szt

7

KNNR 1
0107-010-164

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
Czynność robót: D-01.02.01
krotność = 1,00

24,00

m-p

8

KNNR 1
0107-020-164

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
Czynność robót: D-01.02.01
krotność = 1,00

14,40

m-p

9

KNNR 1
0107-030-164

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
Czynność robót: D-01.02.01
krotność = 1,00

15,00

m-p

| | Razem: | | | |
2 | | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45233300-2 | | | |

10

KNNR 1
0202-030-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01
krotność = 1,00

895,00

m3

11

KNNR 1
0208-010-060

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV. krotność 4 j.w.
Czynność robót: D-02.00.01; D-D-02.01.01
krotność = 1,00

895,00

m3

12

KNNR 1
0215-010-060

Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III
Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01
krotność = 1,00

389,00

m3

13

KNNR 1
0205-03010-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III
krotność = 1,00

148,00

m3

14

KNNR 1
0208-02010-060

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 10
krotność = 1,00

148,00

m3

15

KNNR 1
0407-020-060

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III
krotność = 1,00

655,00

m3

16

KNNR 6
1302-020-040

Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm.
Czynność robót: D-06.04.01
krotność = 1,00

1 614,00

m

| | Razem: | | | |
3 | | ROBOTY NAPRAWCZO KONSERWACYJNE CPV: 45400000-1 | | | |

17

KNR 5-10
0303-01-040

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie dla przewodów telekomunikacyjnych
krotność = 1,00

18,00

m

| | Razem: | | | |
4 | | PODBUDOWA CPV: 45233300-2 | | | |

18

KNNR 6
0103-03010-050

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.  
Czynność robót: D-04.01.01
krotność = 1,00

10 472,28

m2

19

KNNR 6
0113-040-050

Górna warstwa podbudowy zmieszanki optymalnej,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność = 1,00

10 472,28

m2

| | Razem: | | | |
5 | | ODWODNIENIE CPV: 45200000-9 | | | |

20

KNNR 6
1302-040-040

Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy
krotność = 1,00

24,00

m

| | Razem: | | | |
6 | | ZJAZDY CPV: 45233200-1 | | | |

21

KNNR 6
0605-020-060

Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe
krotność = 1,00

3,00

m3

22

KNNR 6
0605-080-040

Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 60 cm
krotność = 1,00

40,00

m

23

KNNR 6
0605-050-020

Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm
krotność = 1,00

16,00

szt

24

KNNR 6
0112-060-050

Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Czynność robót: D-05.01.03
krotność = 1,00

200,00

m2

| | Razem: | | | |
7 | | ZJAZDY PUBLICZNE CPV: 45233200-1 | | | |

25

KNNR 6
0605-020-060

Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe
krotność = 1,00

8,10

m3

26

KNNR 6
0605-080-040

Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 60 cm
krotność = 1,00

108,00

m

27

KNNR 6
0605-050-020

Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm
krotność = 1,00

24,00

szt

28

KNNR 6
0112-060-050

Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Czynność robót: D-05.01.03
krotność = 1,00

540,00

m2

| | Razem: | | | |
8 | | NAWIERZCHNA CPV: 45233200-1 | | | |

29

KNNR 6
1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. 
Czynność robót: D-05.03.05
krotność = 1,00

10 013,64

m2

30

KNNR 6
0308-01010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t.  
Czynność robót: D-05.03.05
krotność = 1,00

10 013,64

m2

| | Razem: | | | |
9 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1 | | | |

31

KNNR 6
0112-040-050

Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność = 1,00

2 866,50

m2

| | Razem: | | | |
10 | | OZNAKOWANIE CPV: 45233290-8 | | | |

32

KNNR 6
0702-010-020

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm
Czynność robót: D-07.02.01
krotność = 1,00

8,00

szt

33

KNNR 6
0702-040-020

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
Czynność robót: D-07.02.01
krotność = 1,00

9,00

szt

| | Razem: | | | |
| | Razem kosztorys: | | | |

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.30)
Licencja: 
str