Title: Wykonawca:
Author: Marek Jabłoński
Last saved by: Maria
Company: private

2009-12-08

Inwestor:
MIASTO I GMINA DROBIN
UL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 12
09-210 DROBIN

Wykonawca:
P.H.U. "DROG - POL II" sc
POŚWIĘTNE, UL. PODMIEJSKA 7
09-100 PŁOŃSK

 Kosztorysy
Nazwa budowy: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 
                           RELACJI NAGÓRKI DOBRSKIE - MALISZEWKO, GMINA DROBIN 
                           km 0+000-1+400, 3+374-5+730, 6+700-7+586,03 – ETAP I
Adres budowy: NAGÓRKI DOBRSKIE - MALISZEWKO, 09-210 DORBIN
Obiekt: DROGA GMINNA
Rodzaj robót: DROGOWE
Nr umowy: RRG341/2-D/07
CPV: 45233220-7
Data oprac.: 2009-12-08
Umowa z dnia: 2007-05-16
Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 6, KNR 5-10
Waluta: PLN

Sporządził:
inż. Paweł Szymański
7342/Cie-20/92

Sprawdził:
Zygmunt Wierzbicki
WZDP 677/66

Książka Przedmiarów

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1

KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.
Czynność robót: D-01.01.01

4,70 km

1. | km 0+000-1+400 | | | |
2. | km 3+374-5+730 | | | |
3. | km 6+700-7+586,03 | | | |
4. | 4,7 | 4,70 | | |
5. | | ------------- | | |
6. | Przeniesienie + | | | | 4,70

2

KNNR 1 0113-010-050
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.
Czynność robót: D-01.02.02

8 937,73 m2

1. | km 0+005-1+400 szer. 1,0 m str. P | | | |
2. | 1350*1,0 | 1 350,00 | | |
3. | km 0+005-1+400 szer. 0,75 m str. L | | | |
4. | 1350*0,75 | 1 012,50 | | |
5. | km 3+374-3+800 1,20 m str P | | | |
6. | 426*1,2 | 511,20 | | |
7. | km 3+374-3+500 1,0 m str L | | | |
8. | 126*1 | 126,00 | | |
9. | km 3+800-4+600 szer. 1,0 m str. P | | | |
10. | 800*1,0 | 800,00 | | |
11. | km 3+500-4-900 szer. 1,20 str. L | | | |
12. | 1400*1,2 | 1 680,00 | | |
13. | km 4+600-5+000 szer. 0,75 m str.P | | | |
14. | 400*0,75 | 300,00 | | |
15. | km 4+900-5+000 szer. 1,0 m str.L | | | |
16. | 100*1,0 | 100,00 | | |
17. | km 5+000-5+700 szer. 1,50 m str. P | | | |
18. | 700*1,50 | 1 050,00 | | |
19. | km 5+000-5+700 szer. 1,50 m str.L | | | |
20. | 700*1,50 | 1 050,00 | | |
21. | km 5+700-5+730 szer. 1,20 m str. P | | | |
22. | 30*1,2 | 36,00 | | |
23. | km 5+700-5+730 szer. 1,20 m str.L | | | |
24. | 30*1,2 | 36,00 | | |
25. | km 6+700-7+586,03 szer. 0,5 m str.P | | | |
26. | 886,03*0,5 | 443,01 | | |
27. | km 6+700-7+586,03 szer. 0,5 str.L | | | |
28. | 886,03*0,5 | 443,01 | | |
29. | | ------------- | | |
30. | Przeniesienie + | | | | 8 937,73

3

KNNR 1 0102-050-052
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31-60% powierzchni.
Czynność robót: D-01.02.01

0,07 ha

1. | wg wykazu | | | |
2. | str. L i P | | | |
3. | 0,028+0,0468 | 0,07 | | |
4. | | ------------- | | |
5. | Przeniesienie + | | | 0,07 |

4

KNNR 1 0101-040-020
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm

14,00 szt

1. | wg wykazu | | | |
2. | 14 | 14,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 14,00

5

KNNR 1 0101-050-020
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm

3,00 szt

1. | wg wykazu | | | |
2. | 3 | 3,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 3,00

6

KNNR 1 0101-060-020
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm

3,00 szt

1. | wg wykazu | | | |
2. | 3 | 3,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 3,00

7

KNNR 1 0101-070-020
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm
Czynność robót: D-01.02.01

4,00 szt

1. | wg wykazu | | | |
2. | 4 | 4,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 4,00

8

KNNR 1 0101-070-020
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm. krotność 1,5

15,00 szt

1. | wg wykazu | | | |
2. | 15 | 15,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 15,00

9

KNNR 1 0107-010-164
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
Czynność robót: D-01.02.01

19,50 m-p

1. | 39*0,5 | 19,50 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 19,50

10

KNNR 1 0107-020-164
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
Czynność robót: D-01.02.01

11,70 m-p

1. | 39*0,3 | 11,70 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 11,70

11

KNNR 1 0107-030-164
Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
Czynność robót: D-01.02.01

12,00 m-p

1. | 12 | 12,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 12,00

2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

12

KNNR 1 0202-030-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01

1 860,00 m3

1. | wg wykazu | | | |
2. | 815+1033+12 | 1 860,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 1 860,00

13

KNNR 1 0208-010-060
Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV. krotność 4 j.w.
Czynność robót: D-02.00.01; D-D-02.01.01

1 860,00 m3

1. | wg wykazu | | | |
2. | 815+1033+12 | 1 860,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 1 860,00

14

KNNR 1 0215-010-060
Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III
Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01

1 053,00 m3

1. | 474+577+2 | 1 053,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 1 053,00

15

KNNR 1 0205-03010-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III

1 892,00 m3

1. | 342+1083+467 | 1 892,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 1 892,00

16

KNNR 1 0208-02010-060
Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 10

1 892,00 m3

1. | 342+1083+467 | 1 892,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 1 892,00

17

KNNR 1 0407-020-060
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III

2 689,00 m3

1. | 683+1539+467 | 2 689,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 2 689,00

18

KNNR 6 1302-020-040
Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm.
Czynność robót: D-06.04.01

5 930,00 m

1. | km 0+190-1+400 Str. LP | | | |
2. | 1210*2 | 2 420,00 | | |
3. | km 3+550-4+200 str. L | | | |
4. | 650 | 650,00 | | |
5. | km 3+800-4+200 str. P | | | |
6. | 400 | 400,00 | | |
7. | km 4+500-5+730 str. LP | | | |
8. | 1230*2 | 2 460,00 | | |
9. | | ------------- | | |
10. | Przeniesienie + | | | | 5 930,00

3. ROBOTY NAPRAWCZO KONSERWACYJNE
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

19

KNR 5-10 0303-01-040
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie dla przewodów telekomunikacyjnych

72,00 m

1. | szt 8 dl. 9,0 m | | | |
2. | 8*9 | 72,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 72,00

4. PODBUDOWA
Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

20

KNNR 6 0103-03010-050
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.  
Czynność robót: D-04.01.01

23 642,97 m2

1. | km 0+005-0+250 | | | |
2. | 245*4,48 | 1 097,60 | | |
3. | km 0+250-1+400 | | | |
4. | 1150*4,30 | 4 945,00 | | |
5. | km 3+3744+800 | | | |
6. | 1426*5,48 | 7 814,48 | | |
7. | km 4+800-5+215 | | | |
8. | 415*6,26 | 2 597,90 | | |
9. | km 5+215-5+730 | | | |
10. | 515*5,84 | 3 007,60 | | |
11. | km 6+700-7+000 | | | |
12. | 300*4,48 | 1 344,00 | | |
13. | km 7+000-7+586,03 | | | |
14. | 586,03*4,84 | 2 836,39 | | |
15. | | ------------- | | |
16. | Przeniesienie + | | | | 23 642,97

21

KNNR 6 0104-01010-050
Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego

2 597,90 m2

1. | km 4+800-5+215 | | | |
2. | 415*6,26 | 2 597,90 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 2 597,90

22

KNNR 6 0112-010-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność 1,2

2 473,40 m2

1. | km 4+800-5+215 | | | |
2. | 415*5,96 | 2 473,40 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 2 473,40

23

KNNR 6 0112-010-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

5 843,99 m2

1. | km 5+215-5+730 | | | |
2. | 515*5,84 | 3 007,60 | | |
3. | km 7+000-7+586,03 | | | |
4. | 586,03*4,84 | 2 836,39 | | |
5. | | ------------- | | |
6. | Przeniesienie + | | | | 5 843,99

24

KNNR 6 0113-040-050
Górna warstwa podbudowy zmieszanki optymalnej,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

10 265,04 m2

1. | km 0+003-0+250 | | | |
2. | 247*4,48 | 1 106,56 | | |
3. | km 3+374-4+800 | | | |
4. | 1426*5,48 | 7 814,48 | | |
5. | km 6+700-7+000 | | | |
6. | 300*4,48 | 1 344,00 | | |
7. | | ------------- | | |
8. | Przeniesienie + | | | | 10 265,04

25

KNNR 6 0113-040-050
Górna warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność 0,25

4 945,00 m2

1. | km 0+250-1+400 | | | |
2. | 1150*4,30 | 4 945,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 4 945,00

5. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

26

KNNR 6 1302-040-040
Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy

10,00 m

1. | 5+641,50 fi0,60 m; | | | |
2. | 10 | 10,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 10,00

27

KNNR 6 1302-060-040
Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 lub 1,25 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy

12,00 m

1. | 3+460,50 fi 1,0 m; | | | |
2. | 12 | 12,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 12,00

28

KNNR 1 0209-040-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III

90,00 m3

1. | 0+994,33 fi 0,60 m; 4+240 fi 0,60 m;4+825 fi 0,60 m; | | | |
2. | (9+7+8)*1,5*2,5 | 90,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 90,00

29

KNNR 6 0605-020-060
Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe

2,40 m3

1. | 0+994,33 fi 0,60 m; 4+240 fi 0,60 m;4+825 fi 0,60 m; | | | |
2. | (9+7+8+8)*0,5*0,15 | 2,40 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 2,40

30

KNNR 6 0605-050-020
Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm

6,00 szt

1. | 2+2+2 | 6,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 6,00

31

KNNR 6 0605-080-040
Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 60 cm

24,00 m

1. | 0+994,33 fi 0,60 m; 4+240 fi 0,60 m;4+825 fi 0,60 m; | | | |
2. | 9+7+8 | 24,00 | | |
3. | | ------------- | | |
4. | Przeniesienie + | | | | 24,00

32

KNNR 1 0214-01010-060
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych spycharkami 74kW z materiału dostarczonek z ukopu. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II

80,00 m3

1. | 80 | 80,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 80,00

33

KNNR 6 1303-010-050
Darniowanie przepustów na wlotach

30,00 m2

1. | 3*2*5 | 30,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 30,00

6. ZJAZDY INDYWIDUALNE
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

34

KNNR 6 0605-020-060
Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe

7,12 m3

1. | 95*0,15*0,5 | 7,12 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 7,12

35

KNNR 6 0605-080-040
Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 60 cm

95,00 m

1. | 95 | 95,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 95,00

36

KNNR 6 0605-050-020
Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm

38,00 szt

1. | 38 | 38,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 38,00

37

KNNR 6 0112-060-050
Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Czynność robót: D-05.01.03

475,00 m2

1. | 95*5 | 475,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 475,00

7. ZJAZDY PUBLICZNE
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

38

KNNR 6 0605-020-060
Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe

8,10 m3

1. | 12*9*0,15*0,5 | 8,10 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 8,10

39

KNNR 6 0605-080-040
Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 60 cm

108,00 m

1. | 12*9 | 108,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 108,00

40

KNNR 6 0605-050-020
Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm

24,00 szt

1. | 12*2 | 24,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 24,00

41

KNNR 6 0112-060-050
Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Czynność robót: D-05.01.03

540,00 m2

1. | 108*5 | 540,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 540,00

8. NAWIERZCHNA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

42

KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. 
Czynność robót: D-05.03.05

22 025,49 m2

1. | km 0+003-1+400 | | | |
2. | 1397*4,24 | 5 923,28 | | |
3. | km 3+374-5+730 | | | |
4. | 2356*5,24 | 12 345,44 | | |
5. | km 6+700-7+586,03 | | | |
6. | 886,03*4,24 | 3 756,77 | | |
7. | | ------------- | | |
8. | Przeniesienie + | | | | 22 025,49

43

KNNR 6 0308-01010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t.  
Czynność robót: D-05.03.05

22 025,49 m2

1. | km 0+003-1+400 | | | |
2. | 1397*4,24 | 5 923,28 | | |
3. | km 3+374-5+730 | | | |
4. | 2356*5,24 | 12 345,44 | | |
5. | km 6+700-7+586,03 | | | |
6. | 886,03*4,24 | 3 756,77 | | |
7. | | ------------- | | |
8. | Przeniesienie + | | | | 22 025,49

9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

44

KNNR 6 0112-040-050
Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego na poboczach,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

8 355,55 m2

1. | km 0+003-1+400 | | | |
2. | (1397*1,25)*2 | 3 492,50 | | |
3. | km 3+374-5+730 | | | |
4. | (2356*0,75)*2 | 3 534,00 | | |
5. | km 6+700-7+586,03 | | | |
6. | (886,03*0,75)*2 | 1 329,05 | | |
7. | | ------------- | | |
8. | Przeniesienie + | | | | 8 355,55

10. OZNAKOWANIE
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45

KNNR 6 0702-010-020
Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm
Czynność robót: D-07.02.01

15,00 szt

1. | 15 | 15,00 | | |
2. | | ------------- | | |
3. | Przeniesienie + | | | | 15,00

46

KNNR 6 0702-040-020
Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
Czynność robót: D-07.02.01

26,00 szt

Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

J.m.

Cena jedn.

Wartość

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 | | | |

1

KNNR 1
0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.
Czynność robót: D-01.01.01
krotność = 1,00

4,70

km

2

KNNR 1
0113-010-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.
Czynność robót: D-01.02.02
krotność = 1,00

8 937,73

m2

3

KNNR 1
0102-050-052

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31-60% powierzchni.
Czynność robót: D-01.02.01
krotność = 1,00

0,07

ha

4

KNNR 1
0101-040-020

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm
krotność = 1,00

14,00

szt

5

KNNR 1
0101-050-020

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm
krotność = 1,00

3,00

szt

6

KNNR 1
0101-060-020

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm
krotność = 1,00

3,00

szt

7

KNNR 1
0101-070-020

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm
Czynność robót: D-01.02.01
krotność = 1,00

4,00

szt

8

KNNR 1
0101-070-020

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm. krotność 1,5
krotność = 1,00

15,00

szt

9

KNNR 1
0107-010-164

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
Czynność robót: D-01.02.01
krotność = 1,00

19,50

m-p

10

KNNR 1
0107-020-164

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
Czynność robót: D-01.02.01
krotność = 1,00

11,70

m-p

11

KNNR 1
0107-030-164

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
Czynność robót: D-01.02.01
krotność = 1,00

12,00

m-p

| | Razem: | | | |
2 | | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111000-8 | | | |

12

KNNR 1
0202-030-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01
krotność = 1,00

1 860,00

m3

13

KNNR 1
0208-010-060

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV. krotność 4 j.w.
Czynność robót: D-02.00.01; D-D-02.01.01
krotność = 1,00

1 860,00

m3

14

KNNR 1
0215-010-060

Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III
Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01
krotność = 1,00

1 053,00

m3

15

KNNR 1
0205-03010-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III
krotność = 1,00

1 892,00

m3

16

KNNR 1
0208-02010-060

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 10
krotność = 1,00

1 892,00

m3

17

KNNR 1
0407-020-060

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III
krotność = 1,00

2 689,00

m3

18

KNNR 6
1302-020-040

Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm.
Czynność robót: D-06.04.01
krotność = 1,00

5 930,00

m

| | Razem: | | | |
3 | | ROBOTY NAPRAWCZO KONSERWACYJNE CPV: 45400000-1 | | | |

19

KNR 5-10
0303-01-040

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie dla przewodów telekomunikacyjnych
krotność = 1,00

72,00

m

| | Razem: | | | |
4 | | PODBUDOWA CPV: 45233300-2 | | | |

20

KNNR 6
0103-03010-050

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.  
Czynność robót: D-04.01.01
krotność = 1,00

23 642,97

m2

21

KNNR 6
0104-01010-050

Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego
krotność = 1,00

2 597,90

m2

22

KNNR 6
0112-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność 1,2
krotność = 1,00

2 473,40

m2

23

KNNR 6
0112-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
krotność = 1,00

5 843,99

m2

24

KNNR 6
0113-040-050

Górna warstwa podbudowy zmieszanki optymalnej,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność = 1,00

10 265,04

m2

25

KNNR 6
0113-040-050

Górna warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność 0,25
krotność = 1,00

4 945,00

m2

| | Razem: | | | |
5 | | ODWODNIENIE CPV: 45200000-9 | | | |

26

KNNR 6
1302-040-040

Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy
krotność = 1,00

10,00

m

27

KNNR 6
1302-060-040

Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 lub 1,25 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy
krotność = 1,00

12,00

m

28

KNNR 1
0209-040-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III
krotność = 1,00

90,00

m3

29

KNNR 6
0605-020-060

Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe
krotność = 1,00

2,40

m3

30

KNNR 6
0605-050-020

Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm
krotność = 1,00

6,00

szt

31

KNNR 6
0605-080-040

Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 60 cm
krotność = 1,00

24,00

m

32

KNNR 1
0214-01010-060

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych spycharkami 74kW z materiału dostarczonek z ukopu. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II
krotność = 1,00

80,00

m3

33

KNNR 6
1303-010-050

Darniowanie przepustów na wlotach
krotność = 1,00

30,00

m2

| | Razem: | | | |
6 | | ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV: 45233200-1 | | | |

34

KNNR 6
0605-020-060

Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe
krotność = 1,00

7,12

m3

35

KNNR 6
0605-080-040

Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 60 cm
krotność = 1,00

95,00

m

36

KNNR 6
0605-050-020

Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm
krotność = 1,00

38,00

szt

37

KNNR 6
0112-060-050

Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Czynność robót: D-05.01.03
krotność = 1,00

475,00

m2

| | Razem: | | | |
7 | | ZJAZDY PUBLICZNE CPV: 45233200-1 | | | |

38

KNNR 6
0605-020-060

Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe
krotność = 1,00

8,10

m3

39

KNNR 6
0605-080-040

Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 60 cm
krotność = 1,00

108,00

m

40

KNNR 6
0605-050-020

Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm
krotność = 1,00

24,00

szt

41

KNNR 6
0112-060-050

Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Czynność robót: D-05.01.03
krotność = 1,00

540,00

m2

| | Razem: | | | |
8 | | NAWIERZCHNA CPV: 45233200-1 | | | |

42

KNNR 6
1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. 
Czynność robót: D-05.03.05
krotność = 1,00

22 025,49

m2

43

KNNR 6
0308-01010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t.  
Czynność robót: D-05.03.05
krotność = 1,00

22 025,49

m2

| | Razem: | | | |
9 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1 | | | |

44

KNNR 6
0112-040-050

Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego na poboczach,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność = 1,00

8 355,55

m2

| | Razem: | | | |
10 | | OZNAKOWANIE CPV: 45233290-8 | | | |

45

KNNR 6
0702-010-020

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm
Czynność robót: D-07.02.01
krotność = 1,00

15,00

szt

46

KNNR 6
0702-040-020

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
Czynność robót: D-07.02.01
krotność = 1,00

26,00

szt

| | Razem: | | | |
| | Razem kosztorys: | | | |

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.30)
Licencja: 
str