Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 165996-2015 z dnia 2015-07-04 r.](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=165996&rok=2015-07-04) Ogłoszenie o zamówieniu - Drobin  
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 o długości L1 414 m. Klasa przebudowywanej drogi L w zakresie: 1) geodezyjne wytyczenie 2) roboty przygotowawcze 3)...  
Termin składania ofert: 2015-07-20

**Drobin: Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10**  
**Numer ogłoszenia: 215270 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 165996 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, woj. mazowieckie, tel. 024 2601441 w. 107, faks.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 o długości L1 414 m. Klasa przebudowywanej drogi L w zakresie: 1) geodezyjne wytyczenie 2) roboty przygotowawcze 3) utwardzenie nawierzchni drogi poprzez wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nawierzchnia żwirowa grubości 10 cm z pospółki oraz podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 4) wykonanie poboczy i zjazdów z pospółki, warstwy średniej grubości 25 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie oraz nawierzchnie gruntowe pobocza o szer. 0,5 m z mieszanek z pospółki i gliny grubości 20 cm. Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości 1,414 km Przedmiot zamówienia będzie realizowany z wyłączeniem: Nawierzchni drogi z mieszanek bitumicznych asfaltowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zamawiający załącza przedmiary robót jako element pomocniczy. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi również: 1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy. 2) obsługa geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 3) wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 19.08.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL Adma Nowakowski, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 244418,40 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 120578,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 120578,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 230737,18
* **Waluta:** PLN.