Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 10307-2016 z dnia 2016-01-29 r.](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=10307&rok=2016-01-29) Ogłoszenie o zamówieniu - Drobin  
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) wraz z jego transportem i wyładunkiem, do remontu nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin w 2016 r. w ramach prac utrzymaniowych...  
Termin składania ofert: 2016-02-10

**Drobin: DOSTAWA MATERIAŁU KAMIENNEGO (KRUSZYWA) DO REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY DROBIN W 2016 R.**  
**Numer ogłoszenia: 71630 - 2016; data zamieszczenia: 30.03.2016**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 10307 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, woj. mazowieckie, tel. 024 2601441 w. 107, faks.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** DOSTAWA MATERIAŁU KAMIENNEGO (KRUSZYWA) DO REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY DROBIN W 2016 R..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** . Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) wraz z jego transportem i wyładunkiem, do remontu nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin w 2016 r. w ramach prac utrzymaniowych dróg. 2. Planuje się zakup kruszywa kamiennego łamanego w ilości ok. 1 800 ton frakcji 0 31,5mm (wszystkie frakcje powinny pochodzić z jednej skały). 3. Zamówienie obejmuje transport i wyładunek kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 4. Dostawa kruszywa powinna odbywać się samochodami samowyładowczymi o ładowności nie mniejszej niż 20 ton, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których będzie przewożony. 5. Kruszywo powinno być jednorodne, spełniać odpowiednie wymagania jakościowe: kruszywo czyste, bez domieszki odsiewki, piasku, domieszek ceglanych, ziemi, resztek odpadów metalowych, plastikowych, drewnianych i innych materiałów niepożądanych oraz bez domieszek gliny - bez zanieczyszczeń obcych. 6. Kruszywo musi spełniać normy PN -EN 13242:2010, posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z fakturą. Zamawiający nie dopuszcza kruszyw sztucznych. 7. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbek kruszywa oferowanego przez wykonawcę w ilości nie mniejszej niż 2 kg. 8. Wraz z każdą dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginalnych dokumentów ważenia kruszywa oraz dowodów dostawy WZ. Brak ww dokumentów daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru kruszywa. 9. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, dokona kontrolnego ważenia przewożonego przez niego kruszywa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 15 km od miasta Drobin. Nie ma to jednak wpływu na cenę określoną w ofercie. 10. Zamawiający zastrzega prawo do nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w całości tj w ilości kruszywa mniejszej do 30 procent niż określona w zapytaniu. 11. Zamawiający będzie zlecał realizację przedmiotu zamówienia w częściach, w zależności od aktualnych potrzeb, poprzez zlecenia jednostkowe na dostawę kruszywa, w których podana będzie jego ilość, rodzaj, miejsce i termin dostawy. Zlecenia jednostkowe będą przekazywane faksem, drogą mailową lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie Zamawiającego. 12. Potwierdzeniem dla Zamawiającego otrzymania przez Wykonawcę ww zlecenia będzie potwierdzenie nadania faksu lub maila, zwrotne potwierdzenie w przypadku wysłania zlecenia pocztą lub podpis Wykonawcy potwierdzający odbiór osobiście z datą odebrania. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badań dostarczanego kruszywa na koszt wykonawcy, w ilości nie większej niż 2 próbki na każde 1000 ton wbudowanego materiału z dowolnej dostawy. 14. W każdym przypadku gdy zachodzi podejrzenie iż materiał przeznaczony do wbudowania nie spełnia wymagań Zamawiający zastrzega pobranie próbki do badań laboratoryjnych. 15. Pobranie próbek ma charakter komisyjny przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. 16. W przypadku, stwierdzonej podczas badania laboratoryjnego, niezgodności kruszywa z normą PN-EN 13242:2010 oraz dostarczoną wraz z ofertą próbką, Wykonawca wymieni zakwestionowaną partię materiału w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma od Zamawiającego oraz zapłaci w każdym przypadku karę umowną w wysokości 1 000,00 zł..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 29.03.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 9.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 136980,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 130626,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 123762,60 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 247968,00
* **Waluta:** PLN .