**Załącznik Nr 1c do SWZ**

**Specyfikacja techniczna dla części III**

**Samochód dostawczy z wywrotką zabudową 2 szt.**

-Silnik: min 2100 cm3 od 140-210 KM,

-olej napędowy, 4 cylindry min. EURO 6 lub wyższa,

-Skrzynia: manualna,

-Koła stalowe min 16”,

-Napęd przód/tył, podwójne koła z tyłu lub pojedyncze,

-Ogumienie min. 225/65 16 wzmacniane,

-Ładowność (bez zabudowy) min.1200 kg,

-Wysokość pojazdu min. 2100 mm,

-Długość całkowita (bez zabudowy) min. 5500 mm,

-Rozstaw osi min. 4000 mm,

-Liczba miejsc siedzących min.3,

-Wyposażenie min.

-Tempomat i ogranicznik prędkości,

-Fotel kierowcy mechanicznie zwieszony,

-Zbiornika paliwa min.100l ,

-Światła przeciwmgłowe,

-Czujnik deszczu, zmierzchu ,

-Światła do jazdy dziennej LED,

-Klimatyzacja manualna,

-Koło zapasowe,

-Wywrotka trójstronna stalowa,

-Długość zabudowy, wywrotki: min 3600 mm,

-Szerokość wewnętrzna min 2100,

-Wysokość burty min.400 mm wykonane z profili aluminiowych,

-Nadstawka stelaż ażurowy z górną plandeką zapinaną na haczyki,

-Nadkola osi tylnej z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,

-Fartuchy przeciw błotne,

-Krata ochronna kabiny stalowa, spawana, cynkowąna, wypełniona siatką,

-Zewnętrzne światła obrysowe przednie i tylne,

-Boczne światła pomarańczowe pod burtami bocznymi,

-Zawiasy burtowe dolne + górne,

-Zasilanie wywrotu- pompa hydrauliczna zasilana silnikiem elektrycznym,

-Sterowanie za pomocą „pilota”,

-Ogranicznik kąta wywrotu,

-Podłoga wykonana z blachy stalowej, lakierowana, grubość min. 3 mm,

-min. 6 punktów mocowania ładunku w podłodze,

-Listwy ochronę tzw. Rowerowe,

-Poduszki pneumatyczne zawieszenia + kompresor z manometrami do poduszek,

-Belka świetlna z napisem,

-Osłony tylnych lamp,

-Hak holowniczy,
-Zbiornik na wodę,

-Pojazd wyposażony w stalowe osłony chłodnicy i miski olejowej,

- maszyna fabrycznie nowa,