**Drobin: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin - etap I**  
**Numer ogłoszenia: 187765 - 2016; data zamieszczenia: 24.08.2016**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 70078 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, woj. mazowieckie, tel. 024 2601441 w. 107, faks.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin - etap I.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest: 1. przebudowa drogi gminnej nr 11 w miejscowości Kuchary gmina Drobin o długości L=732 m, m i szerokości 6 m w tym 697 m droga gminna na dz. 108 łamane na 1. Klasa przebudowywanej drogi L w zakresie: 1) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe 2) roboty ziemne 3) wykonanie zjazdów z pospółki gr. 20 cm 4) wykonanie poboczy z pospółki - warstwa górna 20 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie 5) wykonanie parkingu pospółki gr. 20 cm 6) Odnowa nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu z drogą powiatową: a) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wyrównawcza) b) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 7) Wykonanie podbudowy i nawierzchni na ciągu głównym: a) utwardzenie nawierzchni drogi poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 15 cm, b) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) c) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 8) Wykonanie przepustu rurowego 9) Wykonanie studni rewizyjnej o śr. 800 mm, 10) Oczyszczenie istniejącego rowu wzdłuż drogi powiatowej 11) Wykonanie oznakowania pionowego - znaki drogowe w ilości 6 szt. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z wyłączeniem: Urządzenia zieleni. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, który Zamawiający załącza jako element pomocniczy. 3. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi również: 1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy. 2) obsługa geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 3) wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 4) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami 4. O ile w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określenie pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych, należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą wyrazy (lub równoważny). Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu rozwiązań równoważnych wraz z podaniem ich parametrów i przedstawienia dowodów równoważności w postaci odpowiednich kart katalogowych.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.00-0, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 03.06.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski,, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck, 06-450 Glinojeck, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 556927,65 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 322769,84
* **Oferta z najniższą ceną:** 322769,84 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 527567,91
* **Waluta:** PLN .