**Załącznik Nr 1d do SWZ**

**Specyfikacja techniczna dla części IV**

**Rozsiewacz soli i piasku o ładowności 5500- 6000kg**

* + ładowność: 5 000-8 000kg,
	+ ilość tarcz adaptera rozsypującego: min. 2,
	+ rodzaj przenośnika podłogowego: gumowy,
	+ plandeka skrzyni,
	+ elementy wysiewające wykonane ze stali nierdzewnej,
	+ układ jezdny: jednoosiowy/dwuosiowy/tandem,
	+ prędkość homologacyjna: min. 40km/h
	+ napęd tarcz rozsypujących: hydrauliczny,
	+ błotniki kół,
	+ sito skrzyni ładunkowej
	+ maszyna fabrycznie nowa.