**Załącznik Nr 1g do SWZ**

**Specyfikacja techniczna dla części VII**

**Samochody osobowe (typu kombivan) x 2 szt.**

* + Silnik: od 1300 cm3 do 2000 cm3 od 100-160 KM
	+ Paliwo, olej napędowy,
	+ min. EURO 6 lub wyższa,
	+ Skrzynia: manualna,
	+ Koła stalowe 15 lub większe,
	+ Napęd na koła przednie,
	+ DMC min. 2100 kg
	+ Ładowność min. 400 kg
	+ Wysokość pojazdu min. 1700 mm
	+ Długość całkowita min 4300 mm
	+ Składana Kanapa tylna, powiększająca bagażnik,
	+ Liczba miejsc siedzących min.5,

**Wyposażenie:**

* + ESP
	+ Fotele kierowcy z regulacją wysokości i regulacją lędźwiową,
	+ Fotel pasażera z regulacją wysokości,
	+ Koło zapasowe,
	+ Opony wielosezonowe,
	+ Relingi dachowe
	+ Skórzana kierownica
	+ Wykładzina z tworzywa
	+ Nawiewy klimatyzacji w drugim rzędzie siedzeń,
	- Czujniki parkowania tył,
	- czujnik światła i deszczu,
	- konsola centralna z podłokietnikiem,
	+ Klimatyzacja,
	- Drzwi z lewej i prawej strony przesuwane przeszklone,
	- Poduszki kurtynowe w drugim rzędzie siedzeń,
	- Automatyczne światła drogowe- zmiana z drogowych na mijania
	światła FULL LED,
	-Tempomat ,
	-Światła do jazdy dziennej LED,
	- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,
	- System rozpoznawania znaków drogowych,
	- System wykrywania zmęczenia kierowcy,
	- System utrzymania pasa ruchu,
	+ Pojazd wyposażony w stalową osłonę miski olejowej,

- maszyna fabrycznie nowa,